**Κόστος Κατασκευής.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΥΛΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ(ευρώ) |
| 1 | **Μικροεπεξεργαστή** Arduino Uno Rev3 | 1 | 30,00 | **30,00** |
| 2 | Αισθητήρες υπερήχων (αισθητήρας απόστασης) **HC-SR04** | 1 | 2,50 | **2,50** |
| 3 | Επαγωγικός Αισθητήρας Απόστασης 18mm - LJ18A3-8-Z/AX | 1 | 5,90 | **5,90** |
| 4 | Gravity Analog Soil Moisture Sensor - Corrosion Resistant | 1 | 7,30 | **7,30** |
| 5 | Servo Motor 30kg.cm 45RPM Metal Gears UART (ST3215) | 1 | 30,00 | **30,00** |
| 6 | Servo Micro 2.2kg.cm Plastic Gears (Waveshare SG90) | 1 | 3,60 | **3,60** |
| 6 | Ξύλο μπάλσα 5x5x100cm | 1 | 1,00 | **1,00** |
| 7 | Ξύλο διαστάσεων (90x90x2cm) | 1 | 10,00 | **10,00** |
| 7 | Ξύλο διαστάσεων (90x2x2cm) | 6 | 5,00 | **30,00** |
| 10 | Καλώδια ( σε μέτρα) | 2 | 1,00 | **2,00** |
| 12 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 3.6v | 2 | 4,40 | **8,80** |
| 13 | Μπαταριοθήκη | 1 | 0,40 | **0,40** |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | **124,20** |